**Conventiedocument**

Bioscoopwebsite

AMO1O:

Sabine van den Broek

Daan van der Kleijn

Jules Mons

Annemiek Weterings

Matthijs van Renswoude

Roy Wemmers

Ricardo van Bree

Feike Vriesema

**Handleiding barcode scanner**

**Uitpakken**

Gefeliciteerd met uw nieuwe barcode scanner. Voor u deze kan gebruiken zal u het verpakkingsmateriaal moeten verwijderen. Wanneer de scanner compleet uitgepakt is en van eventuele beschermingsfolie ontdaan is kan u beginnen met het aansluiten.

**Aansluiten**

De barcode scanner aansluiten doen we via de aan de module vastzittende usb kabel. Stop de usb connector in de usb poort van de desgewenste computer. De scanner wordt nu van stroom voorzien en u zal spoedig een groen lichtje zien en een reeks piepjes horen. De scanner staat nu aan.

**Installeren**

De scanner maakt gebruik van het plug ’n play principe. Dit houd in dat de computer de installatie voor u uitvoert wanneer de scanner aangesloten wordt. Echter om het checken van de tickets uit te kunnen voeren gaan we gebruik maken van de volgende website [www.google.com](http://www.google.com). Volg vervolgens de daar aangegeven stappen om de installatie te voltooien.

**Gebruiken**

Nu uw scanner aangesloten en geïnstalleerd is kan u hem in gebruik nemen. U en/of uw werknemers kunnen nu de barcode als volgt uitlezen:

- Zorg dat je je op de volgende pagina bevind [www.google.com](http://www.google.com)

- Houd de grijze knop onder de scanner ingedrukt

- Er wordt nu een rode lazer lijn zichtbaar

- Richt deze op de barcode. Zorg dat de barcode volledig binnen de eerder genoemde lijn valt

- U krijgt nu een piep te horen en de rode lijn verandert in een groene punt

- Het scannen is gelukt

- Lukt het scannen niet herhaal deze stappen tot het lukt

**Uitlezen**

Het systeem zal voor u nu uitlezen of de barcode geldig is. Wanneer deze geldig is zal u een groen scherm getoond worden. Mocht de barcode niet kloppen zal u een rood scherm getoond worden. Volg uw eigen protocol wat betreft u met deze uitslag doet.